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ООО «Русская Телефонная Компания»  поставляет антивандальные шкафы и боксы «РТК» для размещения активного телекоммуникационного оборудования. Конструкция и материал шкафов предполагает высокую степень защиты от взлома. К Вашим услугам - широкий перечень моделей, надёжность, невысокая цена и сжатые сроки поставки любых партий.
Антивандальный шкаф «Форт»
Высота от 1U до 42U.
Шкафы имеют ширину 19 дюймов (482,6 мм) и глубину 400, 600 или 800 мм. Высота варьируется от 3 до 48 U. Корпус и двери изготавливаются из листовой стали толщиной 2 мм (по желанию заказчика толщина может быть увеличена). В конструкции антивандального шкафа предусмотрены усиленные двери и скрытые петли.
Антивандальный шкаф «Форт»
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Антивандальный шкаф «Форт-Р»
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Антивандальный шкаф «Форт-П»
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Шкаф антивандальный 19”

Шкаф антивандальный 19” серии РК предназначен для размещения активного оборудования провайдеров Интернета, кабельного телевидения, телефонной связи и обеспечивает высокую степень защиты от возможности взлома и хищения оборудования.

РТK 520
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РТК550
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РТК550 3U
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РТК 550R
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РТК 560
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Антивандальные боксы общего назначения

- любые типы дверей

- все виды замков

- для любых видов оборудования

- для 19” оборудования

Антивандальные боксы и ящики серии РТК разработаны и производятся для установки активного оборудования провайдеров Интернета, кабельного телевидения, телефонии и систем охраны в подъездах и коридорах. Конструкция и материал изготовления предполагают высокую степень защиты от взлома. Антивандальные боксы РТК выпускаются с различными типами дверей и замков. Толщина стали может изменяться от 1,2 до 2 мм, в зависимости от размеров бокса.

РТК 140
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РТК 165
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РТК 200
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РТК 300
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РТК 330
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РТК 400
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Антивандальные шкафы для наружной установки
ООО «Русская Телефонная Компания» поставляет антивандальные шкафы, в том числе и всепогодные термошкафы, для наружной установки. Шкафы изготавливаются из стали толщиной 2 мм, оснащены скрытыми петлями и замками с высокой степенью защиты от взлома.
Конструкция шкафов, взависимости от модели, предусматривает установку дополнительных полок, отделений для организации кроссов, сплайс-кассет, отсеков для источников питания.

В сжатые сроки и по невысокой цене могут быть изготовлены партии антивандальных шкафов по индивидуальным чертежам заказчика. 
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119361, г.Москва, ул.Озерная, д.42


Тел/факс: +7 (495) 645-34-25,  989-58-69


E-mail: � HYPERLINK "mailto:mpp@rus-telcom.ru" ��mpp@rus-telcom.ru�    


Web: � HYPERLINK "http://www.rus-telcom.ru" ��www.rus-telcom.ru�  








Габаритные размеры (ШхВхГ): 600х470х450 мм


Эффективная емкость 9U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 10 шт. ∅22 мм








Габаритные размеры (ШхВхГ):  580х700х280 мм


Эффективная емкость 4U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 8 шт. ∅22 мм


Особенности: поворотная рама





Габаритные размеры (ШхВхГ): 600х1200х600 мм


Эффективная емкость 24U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 2 шт. универсальные


Особенности: сейфовая дверь





Габаритные размеры (ШхВхГ): 520x320x400 мм


Эффективная емкость 7U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 4 шт. ∅22 мм





Габаритные размеры (ШхВхГ): 550x500x150 мм


Эффективная емкость 2U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 8 шт. ∅22 мм





Габаритные размеры (ШхВхГ): 550x500x220 мм


Эффективная емкость 3U


Толщина стали 1,5 мм


Кабелевводы 8 шт. ∅22 мм





Габаритные размеры: (ШхВхГ): 550x500x170 мм


Эффективная емкость 2U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 8 шт. ∅22 мм





Габаритные размеры (ШхВхГ) 560x380x400 мм


Эффективная емкость 7U


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 4 шт. ∅22 мм








Габаритные размеры (ШхВхГ): 140х282х40 мм


Толщина стали 1,2 мм


Кабелевводы 2 шт. ∅17 мм








Габаритные размеры (ШхВхГ): 165х250х70 мм


Толщина стали 1,2 мм


Кабелевводы 2 шт. ∅30 мм





Габаритные размеры (ШхВхГ): 200х250х100 мм


Толщина стали 1,2 мм


Кабелевводы 2 шт. ∅30 мм








Габаритные размеры (ШхВхГ): 300х250х150 мм


Толщина стали 1,2 мм


Кабелевводы 2 шт. ∅52 мм








Габаритные размеры(ШхВхГ)  : 330х250х150 мм


Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 4 шт ∅22 мм





Габаритные размеры (ШхВхГ): 400x300x150 мм�Толщина стали 2 мм


Кабелевводы 6 шт. ∅18 мм








Антивандальный шкаф для наружной установки со сплайс-кассетой для разварки оптоволокна.








Всепогодный антивандальный шкаф c 19’’ монтажными профилями.











Антивандальный шкаф для наружной установки и  с отделениями для организации оптического и медного кроссов, DIN-рейкой и посадочным местом для установки UPS.





Заказывайте антивандальные шкафы в ООО «Русская Телефонная Компания»:�Тел.: (495) 645-34-25, 989-58-69  E-mail: � HYPERLINK "mailto:mpp@rus-telcom.ru" ��mpp@rus-telcom.ru�   Web: � HYPERLINK "http://www.rus-telcom.ru" ��www.rus-telcom.ru� 


Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, дом 42








